|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | Ingresar fecha |
| Nro. |  |

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS – TIPO PROYECTOR 2**

**REF. ESC2016T2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Características Técnicas** | **Tipo** | **Cantidad** |
|

|  |
| --- |
| **Tipo de Proyector 2:** Proyector para Auditorios y Salones. **Método de Proyección:** Frontal, posterior, montaje en el techo**Brillo en Color - Salida de Luz en Color:** +4000 lúmenes**Brillo Blanco (Salida de Luz Blanca):** +4000 lúmenes**Radio de Aspecto:** 4:3**Redimensionamiento:** 30 pulg. (0,76 m) a 300 pulg. (7,62 m)**Vida Útil de la Lámpara:** Modo normal / económico: 5.000 / 6.000 horas**Corrección de Trapecio:** Keystone horizontal y vertical manuales: ±30°**Relación de Contraste:** 10000:1**Procesamiento del Color:** 10 bits**Reproducción del Color:** Hasta 1.07 billones de colores**Compatibilidad de Video**:Composit Video / S-Video input: NTSC [J, M, 4.43) PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60) SECAM (B, D, G, K, K1,L)Componentes Video vía VGA input: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080iComponentes Video vía HDMI input: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080p**Capacidades de:** ZOOM, Control Remoto.Maletín |

 | Equipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Unidad Solicitante: |  |
| Responsable: |  | Firma y Sello |
| Por la Comisión de Informática: | Firma y Sello |  |